Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 7 kompletów mobilnych barier przeciwpowodziowych (do 6 drzwi/otworów wnękowych) w budynku Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie przy ul. Alojzego Felińskiego 2A.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

* dostawę mobilnych barier przeciwpowodziowych w systemie profili aluminiowych,
* montaż mobilnych barier przeciwpowodziowych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego ( 6 pomieszczeń – 7 mobilnych barier przeciwpowodziowych),
* montaż wieszaków ściennych do składowania paneli barier przeciwpowodziowych,
* szkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego z obsługi barier przeciwpowodziowych.
1. **Podstawowe wymagania techniczne:**
* elementy konstrukcyjne wykonane z systemowych profili aluminiowych, szczelne i trwale zintegrowane ze sobą,
* bariery wyposażone w gumowe uszczelki dolne i boczne, umieszczone w prowadnicach, z możliwością ich beznarzędziowej wymiany w przypadku naturalnego zużycia,
* bariery wyposażone w minimum 1 szt. rączki/uchwytu wykonanej z twardego tworzywa, służącą do przenoszenia bariery,
* wieszaki ścienne winny umożliwiać bezpieczne składowanie barier przeciwpowodziowych i swobodne/szybkie zainstalowanie barier w sytuacji zagrożenia powodziowego,
* poglądowe wymiary drzwi/otworów wnękowych, przy których mają zostać zamontowane bariery przeciwpowodziowe (szerokość x wysokość):
1. **Garaż** podwójna bariera: aluminium 25 mm, 1667x930x2 + kolumny boczne + kolumna łącząca, montaż od zewnątrz;
2. **Drzwi nr 1**: aluminium 25 mm, 1470x800 + kątowniki boczne, montaż od wewnątrz;
3. **Drzwi nr 2**: aluminium 25 mm, 1360x800 + kątowniki boczne, montaż od wewnątrz
4. **Drzwi wejściowe główne**: aluminium 40 mm, 2050x800 + kątowniki boczne, montaż od wewnątrz;
5. **Pomieszczenie śmietnika**: aluminium 40 mm, 2490x900 + kolumny boczne, montaż od zewnątrz;
6. **Pomieszczenie wentylatorni**: aluminium 25 mm, 1080x800 + kątowniki boczne, montaż od wewnątrz.
7. **Dodatkowe informacje:**
* przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest dokonać szczegółowych pomiarów drzwi/otworów wnękowych oraz uzgodnień z Zamawiającym, umożliwiających złożenie kompletnej oferty,
* w celu dokonania pomiarów należy skontaktować się z pracownikami Zamawiającego:

Elżbieta Kukielewska, tel. 22 561 80 07

Aneta Wierzbicka, tel. 22 568 92 44

Janusz Budek, tel. 22 568 92 45

* materiały dostarczone przez Wykonawcę przed zamontowaniem muszą być odpowiednio składowane i zabezpieczone.
1. **Istotne warunki w zakresie wykonania prac:**
2. Wykonawca zapewni wszystkie materiały niezbędne do realizacji zamówienia.
3. Wykonawca przedłoży dokumenty niezależnego instytutu badawczego, potwierdzające szczelność proponowanych barier, ważne na dzień składania oferty.
4. Po wykonaniu zamówienia Zamawiający dokona odbioru technicznego wykonanych prac, nie później niż w terminie 2 dni od daty zgłoszenia zakończenia prac przez Wykonawcę.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa budowlanego, BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia terenu wykonywanych robót w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, aż do zakończenia i odbioru prac.
6. W czasie wykonywania robót miejsce prowadzenia prac należy tak zabezpieczyć, aby uniknąć wszelkich przypadkowych uszkodzeń ludzi i mienia.
7. W trakcie wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w miejscu wykonywania prac i wokół tego miejsca, a po zakończeniu realizacji – do sprzątnięcia obszaru, na którym wykonywana była praca, a także do naprawy uszkodzeń spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania prac.
8. Prace będą wykonywane w czynnym budynku, w którym funkcjonuje Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.
9. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wypadki związane z wykonywaniem prac, w tym również wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia terenu wykonania prac.
10. **Okres gwarancji:** minimum **60** miesięcy
11. **Termin realizacji:** zgodnie ze złożoną ofertą