
Informacja o odbojnicach.



Materiał – winyl.

Wymiary: Wysokość – 30 cm

Listwy odbojowe występują w projekcie w trzech rozmiarach:

-Odcinki proste dł 200 cm ,

-Obudowy do filarów ( należy pobrać pomiary na miejscu – wahają się 40-70 cm) – z zawinięciem na boki po ok 10 cm

-obudowy filara z jednym zawinięciem

Listwy należy instalować w odstępie od podłogi - 60 cm

Miejsca instalacji zaznaczone na planach. Odległość podana w cm mierzona od narożnika pomieszczenia do odbojnicy. Jeśli nie podano odległości należy montować je od narożnika ściany sąsiedniej. UWAGA – jeśli będzie to możliwe należy montować odbojnice po ustawieniu biurek.

